该例程为CAN Networking demo例程， 

例程中CAN 模块引脚使用
PB8(RXD), PB9(TXD)

需要将MCU的CAN TXD和RXD接到外部的CAN 收发器后与外部其他CAN节点进行通信

在连接好外部CAN节点（或CAN调试工具）本例程会先发送一帧扩展数据帧给远程节点，
正确发送出来后，会打印 “CAN Networking send data OK”，否则会打印出错误信息。

然后等待接收外部CAN节点的数据，接收到一帧数据后，会将该帧数据返回给远程节点，
并且会通过uart打印出接收到的数据帧。







