1. DAC demo引脚使用：
	DAC Channel-1: PA4
	DAC Channel-2: PA5

2. DAC demo功能
    ---输出Noise(Channel-1软件触发方式输出LFSR， Channel-2 TIM6 trigger方式输出三角波)
    --输出锯齿波（锯齿波复位均通过软件触发， Channel-1锯齿波递增使用软件触发，Channel-2锯齿波递减使用TIM6触发）
    --软件定时方式输出sine波（在TIM6 update事件发生时，软件设置sine波的DAC输出值）
    --TIM6 trigger DMA方式输出sine波
    --TIM6 trigger DMA双数据模式输出sine波





