本例程含有如下功能：
1. uart（默认使用uart2作为debug口，TXD:PA2 , RXD:PA3）打印系统上电开机log
2. uart和PC机串口工具进行交互通信。 串口工具发送数据给相应的uartx， uartx echo返回对应数据。
   例程里uart可以通过以下几种方式收发数据：
   * loop 查询方式
   * IT 中断收发方式
   * DMA 收发方式

需要注意的是，测试不同的UART口时，需要将对应的UART 管脚(TXD,RXD)接到PC串口工具


