    APP_AES_Test中对AES模块的各种场景进行了演示，具体说明如下：
aes_ecb_test      ：对AES模块 128/192/256 长度的ECB模式使用进行了演示，包括普通模式/安全模式，以及SWAP功能 （32位输入）
aes_cbc_test      ：对AES模块 128/192/256 长度的CBC模式使用进行了演示，包括普通模式/安全模式，以及SWAP功能 （32位输入）
aes_ecb_test_u8   ：对AES模块 128/192/256 长度的ECB模式使用进行了演示，包括普通模式/安全模式，以及SWAP功能 （8位输入）
aes_cbc_test_u8   ：对AES模块 128/192/256 长度的CBC模式使用进行了演示，包括普通模式/安全模式，以及SWAP功能 （8位输入）
aes_inout_test    ：对AES模块 128/192/256 长度，加解密输入输出使用同一buffer功能进行了演示（32位输入）
aes_inout_test_u8 ：对AES模块 128/192/256 长度，加解密输入输出使用同一buffer功能进行了演示（8位输入）
