STOP应用示例工程：

示例demo提供了几个测试项，根据PMU_TestMode_TypeDef枚举选择特定的功能：
    PMU_STOP_IO_WAKEUP： 系统 3秒自动进入STOP低功耗模式，用户可通过PC13上升沿唤醒；此模式提供了最低功耗配置函数Enter_Stop_Ram，该模式下可以测量低功耗电流。

    PMU_STOP_RTC_WAKEUP：系统 3秒自动进入STOP低功耗模式，通过RTC定时32秒唤醒；

    用户可通过PMU_CTL0_LPMS_STOP0、PMU_CTL0_LPMS_STOP1、PMU_CTL0_LPMS_STOP2 选择STOP低功耗模式



