Demo：	PMU stop
功能：	stop低功耗唤醒。
  		系统 3秒自动进入STOP低功耗模式，用户可通过PC13上升沿唤醒；此模式提供了最低功耗配置函数Enter_Stop_Ram，该模式下可以测量低功耗电流。
    		示例demo提供了几个测试项，根据PMU_TestMode_TypeDef枚举选择特定的功能
		PMU_STOP0_MODE：STOP0模式
		PMU_STOP1_MODE：STOP1模式
		PMU_STOP2_MODE：STOP2模式	
